1. Jak ustawić statyczny adres IP (gdzie wprowadź dane)
2. Czym jest adres IP  
   jak korzystać z polecenia ipconfig /all  
   jak korzystać z polecenia ping

Jakie informacje daje nam polecenie arp -a

1. Jak zmienić nazwę komputera – D11 (nr stanowiska D11SKI 3 litery Nazwiska )
2. Jak zmienić nazwę grupy roboczej – NNNN, jaka jest domyślna grupa robocza w której pracują komputery
3. Przeprowadzić konfigurację wg danych   
   Karta Sieciowa (Mostkowa)

Statyczny adres IP 23.37.42.X (X-nr stanowiska np. st7 to 2.0.21.7)

Maska 255.0.0.0

DNS 23.37.42.111

Brama domyślna 23.37.42.111  
Nazwa komputera nazwisko nr (K19Ski)

Grupa Robocza NNNN

1. Sprawdź czy jest połączenie między użytkownikami
2. Utworzyć użytkownika X hasło Pracownia16
3. Udostępnić katalog tak by inni w klasie mieli do niego dostęp  
   katalog na dysku C (nazwa katalogu nazwisko, zawartość rysunek z nr stanowiska)

-pokaż że masz dostęp do udostępnionych katalogów

1. Udostępnianie proste – opisz pokaż opcje (dlaczego go nie stosujemy)
2. Zatrzymaj udostępnianie proste
3. Centrum sieci i udostępniania co nam oferuje –opisz
4. Jak udostępnia się drukarkę w sieci
5. Czym jest NAS i jakie jest jego zastosowanie
6. Czy i jak można udostępnić   
   -Dysk z danymi ( w systemie operacyjnym)

-CD-Rom

1. Jak pokazać co udostępniamy w sieci
2. Pomoc zdalna – pokaż działanie (win 10 zapr)
3. Pulpit zdalny – pokaż działanie
4. Szybka pomoc – działanie
5. Jakie warunki powinny być spełnione aby było możliwe połączenie między komputerami
   1. Kabel między komputerami
   2. Sieć Wi Fi

<https://www.youtube.com/watch?v=2FNJBkvmpWI>

<https://www.youtube.com/watch?v=K63eH0WPOlg>

<https://soisk.info/index.php/Windows_10_-_konfigurowanie_sieci>

<https://itmon.pl/konfiguracja-karty-sieciowej-przewodowej-i-bezprzewodowej/>

<https://www.pomagam.net/konfiguracja-routera/karty-sieciowe/konfiguracja-karty-sieciowej-w-windows-10/>

<https://www.youtube.com/watch?v=InsQ0F7zarI>

<https://www.mnc.pl/wp-content/uploads/2018/11/Windows-10-ustawienia-sieci.pdf>

* gr 1
* IPv4
* adres IP 20.102.21.X Nr st
* brama 20.102.21.111
* DNS 20.102.21.111
* maska 255.0.0.0
* Gr robocza STRUMYK
* ST111Ski
* Karta Mostkowa